sala (id sala, nome da sala, #id\_mote→mote[NN]);

mote (id mote);

sensor (id sensor, tipo, #id\_mote→mote[NN]);

valor\_do\_sensor (id valor, valor\_medido, tempo, #id\_sensor→sensor[NN]);

regras (id regras, variavel, operacao, referencia, #id\_sensor→sensor[NN], #id\_sala→sala[NN], #id\_atuador→atuador[NN]);

atuador (id atuador, nome, #id \_sala→sala[NN]);

estado\_do\_atuador (id estado, estado, tempo, #id\_atuador→atuador[NN]);